|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОСТ 4029-63 : ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**1. Конструкция и размеры толевых гвоздей должны соответ­ствовать указанным на чертеже и в таблице. http://www.metiz.net/files/imagefield_thumbs/catalog_images/image001_22.jpg мм

|  |  |
| --- | --- |
| Длина стержня d | Длина гвоздя l |
| 2,0 | 2025 |
| 2,5 | 3240 |
| 3,0 | 40 |

 Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 25 мм: *Гвозди  2X25 ГОСТ 4029—63* Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283—75.Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении.ПРИЛОЖЕНИЕСправочноеТеоретическая масса гвоздей

|  |  |
| --- | --- |
| Размер гвоздей dxl, мм | Масса 1000 гвоздей, кг |
| 2,0X202,0X252,5X322,5X403,0X40 | 0,4820,6051,221,522,23 |

   |