|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОСТ 22355-77 : ШАЙБЫ КЛАССА ТОЧНОСТИ С К ВЫСОКОПРОЧНЫМ БОЛТАМ**  http://www.metiz.net/files/catalog_images/22355.png?0    **мм**     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Номинальный диаметр резьбы болта | *d*1 | *d*2 | *s* | | 16 | 18 | 37 |  | | (18) | 20 | 39 | 4 | | 20 | 22 | 44 |  | | (22) | 24 | 50 | 5; 6\* | | 24 | 26 | 56 |  | | (27) | 30 | 66 |  | | 30 | 33 | 66 | 6 | | 36 | 39 | 78 |  | | 42 | 45 | 90 | 8 | | 48 | 52 | 100 |  |     *\* Толщина шайб, применяемых в мостостроении.*  Примечание. *Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.*  Пример условного обозначения шайбы для болта диаметром резьбы 20 мм:    *Шайба 20 ГОСТ 22355-77*    **Теоретическая масса шайб**     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Номинальный диаметр резьбы болта, мм | Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг» | Номинальный диаметр резьбы болта, мм | Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг» | | 16 | 25,8 | (27) | 127,8 | | (18) | 27,6 | 30 | 120,7 | | 20 | 35,8 | 36 | 168,7 | | (22) | 59,3 | 42 | 299,5 | | 24 | 75,8 | 48 | 359,7 | |